{$Text|fontsize=16;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,30}
Основные действия
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}
Используйте клавиши направления [$LKEY_1;/$LKEY_2;/$LKEY_3;/$LKEY_4;] для управления движением Меха, или используйте [$LKEY_5;], чтобы указать пункт назначения, куда должен двигаться Мех.

Нажмите [$LKEY_8;], чтобы прыгать.

Если Мех окажется над водой во время движения, он автоматически включит режим парения. В режиме парения Мех потребляет больше энергии, по сравнению с движением по суше.

{$Video|clip=Videos/tutorial-11-ld;size=420,180}
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}
После разблокировки Двигателя Меха Ур. 1 и получения возможности полёта, <color="#FD965ECC">дважды нажмите кнопку [$LKEY_9;]</color>, чтобы взлететь и затем используйте [$LKEY_1;], [$LKEY_2;], [$LKEY_3;] и [$LKEY_4;] для управления полётом на низкой высоте. Скорость движения во время полёта увеличится на 150% вместе с увеличением потребления энергии.

Во время полёта нажмите клавишу <color="#FD965ECC">[$LKEY_10;]</color> для увеличения высоты, нажмите клавишу <color="#FD965ECC">[$LKEY_13;]</color>, чтобы уменьшить высоту или приземлиться.

После разблокировки Двигателя Меха Ур. 2 и получив возможность космических полётов, <color="#FD965ECC">нажмите и удерживайте клавишу [$LKEY_1;] и [$LKEY_10;]</color> в режиме полёта, чтобы Мех постоянно летел вверх. После достижения определенной высоты Мехи переходят в режим космического полёта.