{$Text|fontsize=16;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,30}
Принцип работы приемника лучей
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}
Приемник лучей может принимать высокоэнергетические гамма-лучи, передаваемые из сферы Дайсона (роя Дайсона). Он имеет два разных режима: <color="#FD965ECC">Генерация энергии</color> и <color="#FD965ECC">Генерация фотонов </color>.

Режим генерации энергии означает, что приемник лучей напрямую передает полученную энергию в сеть.

<color="#FD965ECC">После обновления технологии механизма инверсии Дирака вы можете разблокировать режим генерации фотонов.</color> В режиме генерации фотонов мощность приема лучевого приемника будет в пять раз больше. Использование этой сверхвысокой мощности позволяет напрямую преобразовывать полученную энергию в критические фотоны.

Коллайдер миниатюрных частиц может легко преобразовывать критические фотоны в антивещество и водород, реализуя накопление энергии в виде антивещества.
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}

Высокоэнергетические гамма-лучи теряют энергию во время передачи. Таким образом, происходит передача энергии из сферы Дисон в лучевой приемник. Улучшение технологии или предоставление лучевого приемника продолжать работать, может повысить эффективность передачи лучи. 

Базовая получаемая мощность каждого лучевого приемника составляет 6МВ. Непрерывная работа или потребление линз гравитана увеличит фактическую силу. Когда лучевой приемник не может получить лучи, потому что он находится в тени планеты, прогресс непрерывного приема будет быстро снижаться.

Когда непрерывная работа достигает 100%, получаемая мощность становится 2.5, а потеря энергии уменьшается на 40% в текущей основе.
<color="#FD965ECC">При помещении объектива Гравитона, получающая мощность становится 2 раза.</color> Кроме того, с применением технологии использования планетарной ионосферы эффективная приёмная высота будет распространяться на вершину атмосферы. Это позволяет больше времени получать высокоэнергичные гамма-лучи в течение дня и ночи, что улучшает прогресс непрерывной работы.

Рассмотрим все вышеперечисленные коэффициенты бонусов:
<color="#FD965ECC">Теоретическая максимальная мощность режима генерации составляет 60 МВт.</color>
<color="#FD965ECC">Максимальная теоретическая мощность режима генерации Фотона составляет 480 МВт.</color>

После определения реального времени получающей силу лучевого приемника в соответствии с вышеупомянутыми принципами, он запросит энергию из области дизон.
Из-за эффективности получения, Запрашиваемая мощность (фактическое потребление энергии на дизоновой сфере) = мощность постоянного приемника / Текущая эффективность.
Сфера Дисон распределяет мощность на каждый лучевой приемник в соответствии с требуемым весом энергии, Когда общая мощность производства дисонской сферы не может удовлетворить требуемую мощность всех лучевых приемников.

Кроме того, лучевой приемник запросит энергию со сферы Дойсона при максимальной мощности, которую он может достичь в данный момент, независимо от текущей нагрузки силовой сетки. 