{$Text|fontsize=16;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,30}
Постройка буровой установки и покрытие жил
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}
Буровая установка может добывать ресурсы автоматически. Используйте клавишу <color="#FD965ECC">[$LKEY_55;]</color> или клавиши <color="#FD965ECC">[←]</color>, <color="#FD965ECC">[→]</color> для поворота буровой установки, таким образом, чтобы в ее зону добычи попали жилы.

Удерживайте <color="#FD965ECC">[$LKEY_61;]</color> чтобы игнорировать привязку к сетке. Так вы можете точнее позиционировать установку, чтобы она покрывала больше жил.
{$Video|clip=Videos/tutorial-4-ld;size=420,180}
{$Text|fontsize=14;linespacing=1.1;textalignment=0,1;color=#FFFFFF52;material=UI/Materials/widget-text-alpha-5x-thick;margins=20,20,20,20}
Чем больше жил буровая установка покроет, тем быстрее она будет добывать ресурсы. Каждая покрытая жила увеличивает скорость добычи установки на <color="#FD965ECC">30/мин</color>. Потребление жил равномерно, так как установка добывает их поочередно. Когда одна из жил будет израсходована, скорость добычи установки уменьшится.

Не всегда чем больше тем лучше. Часто необходимо подсчитать необходимое количество покрытых жил, чтобы балансировать производство и потребление.

Одна жила может быть покрыта несколькими установками, однако чем больше установок добывают жилу, тем быстрее она истощится.

Исследуя технологию <color="#FD965ECC">оптимизация добычи жил</color> в <color="#FD965ECC">дереве технологий ($LKEY_39;)</color> вы можете повысить скорость добычи установок, и уменьшить расход жил.